	汽车变速箱0AM 927769电控旧件回收标准


	                         第一种硬件版本要求


	符合：下图红框中0AM“927769G”或“927769D”的字样清晰完整;

      红框中结构件完整，原工作正常。
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	第二种硬件版本要求



	符合：下图红框中0AM“927769G”或“927769D”的字样;

      红框中3、4、5、7传感器可修复，其他结构件完整，原工作正常。
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	第三种硬件版本要求



	符合：下图红框中0AM“927769G”或“927769D”的字样;

      部分结构件完整，原工作不正常，有烧毁或泡水痕迹。
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	结构件完整要求



	符合：下图正面、背面，接插件针脚完好、各个传感器及其支架完整，红框中没有断裂、泡水、腐蚀等情况；

	



图 6








