	ECU旧件回收标准

	等级1
	外观接插件完整，无泡水、无烧坏、无拆解等痕迹
	可回收

	等级2
	外观接插件损坏不严重，没伤到内部电路板，无泡水、烧坏、拆解等痕迹
	可回收、但再制造成本较高

	等级3
	外观接插件严重损坏，漏气；有泡水、烧坏、拆解等痕迹
	不回收


	旧件标准示例

	等级3：外壳严重变形，漏气
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	等级3：烧毁、泡水
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	等级2：外壳破裂，不损坏电路板 
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	等级2：插件壳体损毁开裂，
不损坏电路板
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	等级2：针脚有折断，不损坏电路板
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	等级1：标签不完整或缺失，
但结构完好
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